



**百兆2光4电工业级以太网交换机**

**(FX624系列)**

**◎产品特性**

●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性  
●保证数据传输可靠，工作寿命长  
●支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力  
●网口支持全自动交叉识别  
●内带存储转发机制，支持多种协议  
●符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上  
●工作电源：DC 12-48V 提供反接保护  
●使用SC/FC/ST光纤接口

●雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

**◎产品说明**

4路百兆电口+2路百兆FX光口工业级以太网交换机，支持4个10Base-T/100Base-TX电口和2个100Base-X光口。产品符合FCC、CE、ROHS标准。FX624系列交换机具有-40℃～85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使FX624成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

**◎产品技术指标**

**产品名称：**

100M 2光4电工业级以太网交换机

**产品型号：**

FX624系列

**描述：**

4路百兆电口+2路百兆光口工业级以太网交换机  
**端口描述：**

4个RJ45端口+2个光纤接口

**RJ45端口：**

10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

**光纤端口：**

100BaseFX端口（SC/FC/ST可选）  
**网络协议：**

IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX;

IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-X ; IEEE802.3x;

**工作环境：**

工作温度 ： -40～85 °C（-40～185 °F）

储存温度 : -40～85 °C（-40～185 °F）

相对湿度 : 5%～95%(无凝露）

**行业标准：**

EMI ：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS :

IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电

IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV ; 数据线 : ±2kV

IEC(EN)61000-4-5(Surge) :电源线 : ±4kV CM/±2kV DM ; 数据线:±2kV

IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s

IEC(EN )61000-4-8

**交换机属性：**

应用层级 ：二层 背板总带宽 ：1.6Gbps  
整机包转发率 ：1.19Mpps MAC 表 ：1K  
包缓冲区 ：512K 延迟时间 ：<3μs   
交换方式 ：存储-转发  整机功耗：〈3W

**LED 指标：**

电源指示灯 ： PWR

接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT）

**防护等级：**

IP40

**认证：**

通过认证 : CE、FCC、Rohs、ISO9001：2008 工信部入网许可证 公安部检验报告

安全：UL508

**平均无故障时间：**

300,000 小时

**质保：**

5年

**电源：**

输入电压 ：DC12-48V（双电源冗余备份）

接入端子 ：凤凰端子

支持双电源冗余

支持内置过流4.0A保护

支持反接保护

**机械特性：**


外壳：IP40防护等级，金属外壳  
安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装


散热方式：自然冷却，无风扇

重量 ：0.64Kg

尺寸 ：143 x 101 x 44mm （长 x 宽 x 高）

**◎产品外观尺寸 ◎产品应用示意图**

**长x宽x高 (mm): 143 x 101x 44mm**

****

**◎订购型号信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **描述** |
| **FX624-SC2** | 2个百兆光+4个百兆电SC接口，多模双纤2公里，导轨式安装，DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃） |
| **FX624-SC20** | 2个百兆光+4个百兆电SC接口，单模双纤20公里，导轨式安装，DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃） |
| **FX624-SC20A/B** | 2个百兆光+4个百兆电SC接口，单模单纤20公里，导轨式安装，DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃） |
| **FX624-SC20-AD220** | 2个百兆光+4个百兆电SC接口，单模双纤20公里，导轨式安装，AD220V供电-宽温（-40℃-85℃） |