|  |
| --- |
| FX545P 微信图片_20220606121734微信图片_20220606121734 |
| **参数规格** |
| **硬体规格** |
| **特性** | **说明** |
| CPU | AR9531 |
| DDR | 64/128M |
| 闪存 | 8/16M |
| PoE电源 | 支持标准POE 48V电源 |
| CPU主频 | 650 MHz |
| 天线配置 | 2×2 (2Tx,2 Rx) |
| 有线接口 | 1个有线口 |
| 以太网物理速率 | 10/100Mbps |
| 重置按钮 | 使设备恢复出厂设置 |
| 电源要求 | POE 24/48V |
| 调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK |
| 射频频率范围 | China : 2412 GHz ~ 2484 GHz (信道1 ~ 信道13) |
| 输出功率 @25℃(±1.5dB) | 802.11b | 27.0 ± 2dBm |
| 802.11g | 6-9Mbps | 26.0± 2dBm |
| 12-18Mbps | 25.5± 2dBm |
| 24-36Mbps | 25.0± 2dBm |
| 48-54Mbps | 24.5± 1.5dBm |
| 802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 25.5 ± 2dBm |
| MCS 7 | 24.0± 1.5dBm |
| HT40 | MCS 0-3 | 25.5 ± 2dBm |
| MCS 7 | 24.0 ± 1.5dBm |
| 灵敏度 | IEEE 802.11b1Mbps≦-91dBm11Mbps≦-87dBm | IEEE 802.11g6Mbps≦-89dBm54Mbps≦-72dBm | IEEE 802.11n HT 20 MCS 0≦-85dBmMCS 7≦-67dBmHT 40 MCS 0≦-82dBmMCS 7≦-64dBm |
| **环境规格** |
| **特性** | **说明** |
| 工作湿度 | 0%~90%非凝结 |
| 操作温度 | -20~+60°C |
| 存放温度 | -40~+80°C |